Obmiar robót
Obiekt: Remont dachu budynku - Grzemysław 34

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. Roboty budowlane

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040508-06-040
	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	59,10
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010508-02-050
	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	538,76
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010430-04-050
	Rozbiórka ołacenia dachu.
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	538,76
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010414-02-050
	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm - lukaryny
Charakterystyka Robót: B.01.01.00 i B.02.01.00
	m2	5,40
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010630-01-060
	Impregnacja grzybobójcza desek,łat i listew metodą kąpieli preparatami solowymi
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m3	13,04
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010414-11-040
	Wymiana desek czołowych lukaryn i dachu
Charakterystyka Robót: B.01.01.00 i B.02.01.00
	m	24,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010414-02-050
	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm
Charakterystyka Robót: B.01.01.00 i B.03.01.00
	m2	121,08
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020410-03-050
	Ołacenie połaci dachowych kontrłaty z tarcicy nasyconej 40 X 60 mm - analogia wsp. dla RMS = 0,50
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	538,76
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050
	Folia paroizolacyjna - analogia 
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	m2	538,76
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020410-03-050
	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm.
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	538,76
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020504-04-050
	Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną karpiówką. Kolor i kształt dachówki taki sam jak istniejąca.
	m2	538,76
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010415-01-020
	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu. Wywietrzaki (dymniki)
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	szt	12,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0419-03-020
	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	szt	4,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0701-05-050
	Odbicie tynków zewnętrznych  kominów ponad dachem z zaprawy cementowo-wapiennej.
Charakterystyka Robót: B.01.01.00 i B.04.01.00
	m2	34,72
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010735-02-050
	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m2	34,72
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	45,65
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	77,55
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	45,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020506-0101-050
	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.
Charakterystyka Robót: B.03.01.01
	m2	19,39
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020506-0201-050
	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	m2	26,26
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020510-0401-040
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 cm.
	m	45,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020508-0401-040
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.
	m	77,55

2. Instalacja elektryczna

1	2	3	4	5	
 23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030702-01-020
	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych eternitem lub dachówką
	szt	120,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030703-01-020
	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z cegły
	szt	70,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030708-02-040
	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach stromych
	m	120,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030708-03-040
	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach
	m	50,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030711-06-020
	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-płaskownik"
	szt	10,00

3. Roboty towarzyszące

1	2	3	4	5	
 28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0420-04-050
	Wykonanie daszków zabezpieczających
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	5,60
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040901-05-040
	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	13,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040901-06-040
	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	13,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040901-07-040
	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	13,00
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021604-01-050
	Ustawienie, wynajem i rozebranie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 10 m wraz z zajęciem pasa chodnika oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami
Charakterystyka Robót: B.02.01.00 i B.03.01.00
	m2	729,18
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-18-060
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m3	33,19
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji wsp. dla Sx 19
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m3	33,19
	
35	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW4
	Koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	t	53,10
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010350-01-060
	Rozebranie kominów wolno stojących
	m3	2,27
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020122-01-060
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. Cegła kl 20 
	m3	2,27
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia
	szt	6,00
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1001-06-050
	Okna drewniane jednoramowe,mieszkaniowe,fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0 m2
	m2	7,02
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010412-03-040
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszowe
	m	6,00
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010412-04-040
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murłaty i podwaliny
	m	17,50
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010412-05-040
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Płatwie
	m	5,20
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010412-02-040
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze
	m	14,00
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010413-01-040
	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie
	m	56,40
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1016-07-020
	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - FAKRO typu WG 45x75 cm 
	szt	2,00