Przedmiar robót			załącznik nr 4
Nazwa budowy: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Błociszewie
Rodzaj robót: budowlane

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
Charakterystyka Robót: B.01.01.00

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	szt	11,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-13-020
	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	szt	5,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010348-03-050
	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	6,84
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010348-04-050
	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej - ściana w ubikacji
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	5,14
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010349-02-060
	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m3	2,51
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-01-040
	Wykucie z muru belek nadprożowych nad drzwiami do wc i korytarzu - analogia
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m	7,20
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010329-05-060
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m3	3,09
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010333-10-020
	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły dla wentylacji grawitacyjnej otwór fi 110 mm
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	szt	4,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010811-07-050
	Rozebranie posadzki z lastryko na zaprawie cementowej - analogia
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	53,35
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010804-07-050
	Zerwanie posadzki cementowej
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	53,35
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010212-01-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m3	1,69
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010819-15-050
	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	24,49
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W1214-02-050
	Ręczne zeskrobanie farby olejnej  ze ścian - lamperia - analogia
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	66,09
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011202-08-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	167,83

2. Roboty remontowe budynku istniejącego

1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010211-03-050
	Skucie nierówności i wyrównanie fundamentu do płaczczyzny ściany zewnętrznej w miejscu gdzie bedzie rozbudowa- analogia
Charakterystyka Robót: B.01.01.00
	m2	2,58
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010313-02-060
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek nadprożowych ( do materiału należy doliczyć nadproża L=1,0 m w ilości 12 sztuk)
Charakterystyka Robót: B.05.00.00 i B.06.00.00
	m3	0,54
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010313-04-040
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże przejsciami L=2,28m i L=1,50m
Charakterystyka Robót: B.05.00.00 i B.06.00.00
	m	9,36
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010304-01-060
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m3	1,56
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu B 10 
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	1,13
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0608-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych pod posadzki FS 30 gr 8 cm
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	11,30
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-01-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	53,35
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40 mm.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	213,40
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	53,35
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021120-05-040
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m	18,82
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020829-06-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	94,09
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022009-03-050
	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu betonowym.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	52,75
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022009-01-050
	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu betonowym.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	86,23
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011204-01-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	m2	52,75
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011206-0401-050
	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	m2	24,35
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	m2	86,23
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1025-0101-050
	Okna o powierzchni do 0,60 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	2,16
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021016-01-020
	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	szt	4,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2 02I1017-02-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	1,80
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2 02I1017-03-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne z szybą o pow.do 0,20 m2, fabrycznie wykończone - skrzydła do ubikacji w dwóch skrzydłach należy zamontować samozamykacze
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	5,40
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1024-01-050
	Drzwi wewnętrzne składane,fabrycznie wykończone
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	3,20
	
36	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	Wykonanie przeciwspadku z płyty PW11 trapezowej oraz położenie dwukrotnie papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m2	7,70
	
37	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	Ścianki systemowe do wc w konstrukcji aluminiowej z drzwiami zgodnie z projektem 
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	11,53
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-10-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja pomiedzy rozbudową a istniejącym budynkiem
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	30,95

3. Budynek nowy - roboty ziemne

1	2	3	4	5	
 39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	71,02
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-02-050
	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	71,02
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010104-02-060
	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m3	12,16
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010107-01-050
	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m2	16,72
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010310-02-060
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m3	43,39

4. Fundamenty

1	2	3	4	5	
 44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-01-060
	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	5,26
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-04-060
	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości ponad 1,3 m.
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	0,67
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-02-060
	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,8 m.
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	0,96
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-01-034
	Zbrojenie fundamentów prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 6 mm.
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	t	0,03
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie fundamentów prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi 
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	t	0,16

5. Ściany fundamentowe 

1	2	3	4	5	
 49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020107-03-050
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "Muranów",o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	48,98
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020211-04-060
	Wieniec żelbetowy w ścianach murowanych ( na poziomie - 0,17m ),dwustronnie deskowane,przy szerokości przewiązek do 0,3 m. - Beton B20
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	1,66
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi 
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	t	0,09

6. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe poniżej terenu

1	2	3	4	5	
 52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020605-0102-050
	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	11,47
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020605-0102-050
	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	6,63
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-07-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	81,64
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-08-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych frezowanych  gr 10 cm na lepiku bez siatki metalowej.Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	30,07

7. Podłoża pod posadzki i posadzki

1	2	3	4	5	
 56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010502-01-060
	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli Grunt kategorii I-II.
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m3	58,93
	
57	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	zakup i dostawa piasku 
Charakterystyka Robót: B.02.01.00
	m3	58,93
	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu B 10 
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	2,68
	
59	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0608-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych pod posadzki FS 30 gr 8 cm
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	26,86
	
60	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-01-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	26,86
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40 mm.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	107,44
	
62	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021106-07-050
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	m2	26,86
	
63	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	26,86
	
64	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021120-02-040
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x10 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m	35,84

8. Ściany przyziemia

1	2	3	4	5	
 65	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0191-01-050
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych SILIKAT N 24 250x240x220 cm kl 15
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	76,09
	
66	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020126-01-020
	Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	szt	1,00
	
67	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020126-02-020
	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	szt	2,00
	
68	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020122-01-060
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m3	1,20
	
69	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020122-05-040
	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m	9,40
	
70	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020123-01-050
	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami,o grubości 1/4 cegły.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	3,30
	
71	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020126-05-040
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.
Charakterystyka Robót: B.05.00.00
	m	6,00
	
72	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020135-02-050
	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm,z bloków wapienno-piaskowych drążonych,typu "3NFD".
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	6,68
	
73	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020125-05-039
	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	100kg(q)	1,19

9. Strop

1	2	3	4	5	
 74	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0013-01-050
	Stropy gęstożebrowe "TERIVA-I BIS" z pustaków TERIVA na belkach prefabrykowanych (z.5/93) Beton B20
Charakterystyka Robót: B.07.00.00
	m2	26,86
	
75	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020212-12-060
	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. - Beton B20
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	1,40
	
76	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020212-11-060
	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych. Beton B20
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m3	0,26
	
77	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie wieńca i stropu prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi 
Charakterystyka Robót: B.03.01.00
	t	0,19

10. Dach budynku nowego

1	2	3	4	5	
 78	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0191-01-050
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych SILIKAT N 24 250x240x220 cm kl 15 - scinka ogniowa
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	11,76
	
79	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020120-02-050
	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły.
Charakterystyka Robót: B.06.00.00
	m2	6,26
	
80	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050
	Folia paroizolacyjna 
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	38,16
	
81	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020613-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej grubości 20 cm z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	32,10
	
82	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020217-01-050
	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych,żelbetowych korytkowych zamkniętych. 240x60 cm - 11 sztuk i 210x60cm - 11 sztuk
Charakterystyka Robót: B.05.00.00
	m2	32,10
	
83	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020216-04-050
	Wylewka pomiędzy płytami korytkowymi Beton B20 szerokość wylewki 20 cm
Charakterystyka Robót: B.04.01.00
	m2	0,94
	
84	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021106-01-050
	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	32,10
	
85	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021106-03-050
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 1 cm.
Charakterystyka Robót: B.10.00.00
	m2	64,20
	
86	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020806-01-050
	Tynki zwykłe IV kategorii,ścian i pilastrów,wykonywane ręcznie.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	4,18
	
87	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020506-0201-050
	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m2	15,21
	
88	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020506-0101-050
	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m2	1,82
	
89	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020508-0201-040
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 10 cm.
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m	7,30
	
90	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020510-0101-040
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 8 cm.
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m	9,40
	
91	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020508-0901-020
	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm.
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	szt	2,00
	
92	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0504-02-050
	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
Charakterystyka Robót: B.08.00.00
	m2	36,28

11. Tynki wewnętrzne

1	2	3	4	5	
 93	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020806-02-050
	Tynki zwykłe IV kategorii,stropów płaskich,wykonywane ręcznie.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	26,86
	
94	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020806-01-050
	Tynki zwykłe IV kategorii,ścian i pilastrów,wykonywane ręcznie.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	100,92

12. Stolarka okienna i drzwiowa

1	2	3	4	5	
 95	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1025-04-050
	Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW pięciokomorowe kolor biały z obsadzeniem szyba wsp. K=1.1 (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	2,29
	
96	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021016-01-020
	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	szt	2,00
	
97	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2 02I1017-01-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone 
Charakterystyka Robót: B.11.00.00
	m2	3,20

13. Roboty malarskie

1	2	3	4	5	
 98	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	16,28
	
99	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021505-07-050
	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit".
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	m2	102,08
	
100	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020829-06-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: B.09.00.00
	m2	27,51

14. Elewacja
Charakterystyka Robót: B.13.00.00

1	2	3	4	5	
 101	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U2608-01-050
	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem FASADA gr 10 cm w systemie "ATLAS STOPTER",wraz z jedną warstwą siatki oraz tynkiem mineralnym białym "baranek" 2 mm - od poziomu gruntu do poziomu zero
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	22,37
	
102	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U2608-01-050
	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem FASADA gr 12 cm w systemie "ATLAS STOPTER",wraz z jedną warstwą siatki oraz tynkiem mineralnym białym "baranek" 2 mm - od poziomu gruntu do poziomu zero
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	81,39
	
103	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U2613-01-020
	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków-mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	szt	418,00
	
104	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1519-0201-050
	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposil"
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	m2	103,76
	
105	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021604-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
Charakterystyka Robót: B.13.00.00
	m2	103,76
	
106	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
Charakterystyka Robót: B.12.00.00
	szt	8,00