**Śrem, 25 listopada 2016 r.**

BP.271.13.2016.BS

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, ze w postępowaniu złożono następujące zapytania:

1. Pytanie:

W SST jest zapisane: „… wpust żeliwny, … pełny..” co należy rozumieć przez sformułowanie, że wpust ma być pełny?

Odpowiedź:

Wpusty i przykanaliki nie są przedmiotem zadania w tym etapie objętym ogłoszeniem. Należy przewidzieć w studniach rewizyjnych zaślepki w miejscach podłączeń przykanalików.

1. Pytanie:

Wg dokumentacji kanalizacja przechodzi pod torami. Brak załączonych uzgodnień z różnymi spółkami PKP, z których wynikałoby jakie zgody i obowiązki ma dopełnić wykonawca przed wejściem na teren PKP. Proszę o zamieszenie.

Odpowiedź:

Skany uzgodnień w załączeniu.

1. Pytanie:

Brak protokołu z narady koordynacyjnej. Proszę o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Skany protokołu w załączeniu.

1. Pytanie:

Proszę sprecyzować parametry rury stalowej (dz x e, czy ma być z szwem itp.), nie występuje średnica 500.

Odpowiedź:

Rura stalowa czarna bez szwu 508x11 mm (średnica zewn. 508 mm, ścianka 11 mm).

1. Pytanie:

Jaką długość ma mieć rura osłonowa stalowa?

Odpowiedź:

Długość rury osłonowej 10,00 m.

1. Pytanie:

Wg przedmiaru należy wyciąć jakieś drzewa – proszę o potwierdzenie, że ilości w przedmiarze są prawidłowe. Czy Zamawiający posiada wymagane zezwolenia? Czy Wykonawca będzie musiał dokonać jakiś nasadzeń?

Odpowiedź:

Drzewa przewidziane w przedmiarze do wycinki zgodne są z inwentaryzacją zieleni załączoną do części drogowej projektu przebudowy ul. Krętej. Ilości przyjęte w przedmiarze są prawidłowe. Dla przebudowy ul. Krętej wydana została decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zatem tą decyzją zatwierdzone również zostały elementy zieleni przewidziane projektem do usunięcia. Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonania nasadzeń zastępczych.

1. Pytanie:

Czy wykonawca ma wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu dla ul. Krętej?

Odpowiedź:

Inwestor posiada projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W przypadku ewentualnej konieczności wprowadzenia koniecznych zmian dokona ich na własny koszt Wykonawca.

1. Pytanie:

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

W związku z faktem, iż kanalizacja deszczowa ma służyć w przyszłości odwodnieniu nawierzchni ul. Krętej, nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

1. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że wykop należy zasypać gruntem rodzimym, bez wymiany piasku.

Odpowiedź:

Pozycje przedmiaru 24 i 25 przewidują wykop wraz z wywozem gruntu z wykopu , a pozycje od 28 do 31 - pozyskanie, dowóz piasku, zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. W związku z czym jednoznacznie określona jest wymiana gruntu.

1. Pytanie:

Pozycja 22 i 37 w przedmiarze jest to ta sama pozycja. Prosimy o usunięcie pozycji nr 22.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z przedmiaru poz. nr 22.

1. Pytanie:

Przedmiar robót nie zawiera prac związanych z przykanalikami zakończonymi studzienkami wpustowymi tzn. prac ziemnych, rury fi 200 -81m, studnie wpustowe – 20 szt. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wpusty i przykanaliki nie są przedmiotem zadania w tym etapie objętym ogłoszeniem. Należy przewidzieć w studniach rewizyjnych zaślepki w miejscach podłączeń przykanalików.

1. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie uzgodnień z PKP PLK oraz innymi zarządcami linii kolejowej pod którą ma być dokonywany przecisk.

Odpowiedź:

Skany uzgodnień w załączeniu.

1. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Dokumentacja geotechniczna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1. Pytanie:

Proszę o informację kto pokryje koszty pompowań wody z wykopy w przypadku gdy okażą się one konieczne.

Odpowiedź:

Ewentualne koszty związane z pompowaniem wody z wykopu, w przypadku gdy okaże się konieczne, leżą po stronie Wykonawcy.

1. Pytanie:

Dotyczy SIWZ – punkt 15.1. nr 2 jest podane kryterium oceny „dobrowolne wydłużenie okresu rękojmi ponad 60 miesięcy” Brak ograniczenia tego okresu może doprowadzić do absurdu. Czy Zamawiający prymie gwarancję udzieloną na 20, 50 lub więcej lat?

Odpowiedź:

Należy wyraźnie rozróżnić gwarancję i rękojmię. Jak wynika wyraźnie z formularza ofertowego Zamawiający dopuszcza maksymalne wydłużenie rękojmi o 24 miesiące w stosunku do ustawowego okresu rękojmi dla nieruchomości. Wydłużenie rękojmi wiąże się z wydłużeniem okresu pozostawienia do dyspozycji Zamawiającego 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dzięki temu Zamawiający unika absurdalnych propozycji wydłużenia okresu rękojmi do 20 czy też 50 lat. W odniesieniu do gwarancji Zamawiający narzuca jej okres do 60 miesięcy i nie przewiduje jej wydłużania.

……………………………….

Sławomir Baum